ソラメンテソフトウエアの導入方法
ソラメンテソフトウエアの導入に関して、次の注意事項について十分にご理解ください。導入されたソラメンテソフトウエアは、『CHEDOS』と言います。
《注意事項》
PCにソラメンテを接続する前に、ソフトウエアの導入を実施してください。
注意：ソフトウエアの導入前にソラメンテを接続すると、PCに不正なドライバーが導入されてしまいCHEDOSがソラメンテを見つけられなくなります。
もし、CHEDOSの導入前にUSBで接続してしまった場合には、下記「ドライバーの更新」を実施してください。

前提条件
OS 		: Microsoft Windows 7
Memory 	: ２GB以上
※ Microsoft Windows 8では使用出来ません。

ソフトウエアのダウンロード
ソフトウエアをダウンロードするためには、まずアイテスのホームページにユーザー登録が必要となります。
ユーザー登録が完了しますと、登録いただいたeメールアドレスにダウンロードの為のURL及びユーザーIDとパスワードを記述したeメールが送信されます。

ソフトウエアの導入
1.	eメールで入手した情報からCHEDOSプログラムをダウンロードします。
2.	ダウンロード済みのZipファイルを展開します。
展開先には、ドキュメントディレクトリに展開することをおすすめします。
3.	setup.exeをダブルクリックします。
起動されたダイアログに従って導入を完了してください。
導入中にSolamente-iSのシリアル番号を入力するダイアログが表示されます。
導入が完了すると次のアイコンがデスクトップに追加されます。

※ この状態では、まだ導入が完了していません。CHEDOSを起動しないでください。

ドライバーの更新
事前に、ソラメンテソフトウエアを導入しておく必要があります。
1.	ソラメンテソフトウエアが起動していないことを確認します。
2.	デバイスマネージャーを開いて、ソラメンテをUSBで接続します。
3.	ソラメンテの電源を入れます。
4.	自動的にドライバーが導入されますので、完了するまで待ちます。
　　　
導入中メッセージ

導入が完了すると次のメッセージが画面の右下に表示されます。
　　　
導入完了メッセージ

インストール完了メッセージが表示されるまでに１分ほどかかる時があります。必ず、インストールが完了するまでお待ちください。
これで、導入作業は完了しました。

CHEDOSの取扱説明書
Windowsのスタートメニュー > すべてのプログラム の中にCHEDOSの取扱説明書が導入されます。

ご使用前に、この取扱説明書を熟読願います。

ソラメンテドライバー導入の失敗
導入順序を間違えると、適切なドライバーが導入出来ません。ドライバーの導入に失敗していると、USB接続に失敗します。ソラメンテのドライバーの導入に失敗した時の対応方法を示します。
デバイスマネージャを開きます。
1.	[スタート]-[コントロールパネル]-[システムとセキュリティー]とクリックします。
2.	システムのカテゴリーより、[デバイスマネージャー]をクリックします。

デバイスドライバーの確認

ソラメンテを接続した際、上のように他のデバイスにUSBUARTが表示されたらドライバーの導入が失敗しています。

不正ドライバーの削除
USBUARTを右クリックして、ドライバーの削除を実施してください。

不正なドライバーが削除できましたので、「ドライバーの更新」より再度実施してください。